[config]
command = stat
args    = -d kill >/dev/null 2>&1
ret     = 1


# PERF_TYPE_SOFTWARE / PERF_COUNT_SW_TASK_CLOCK
[event1:base-stat]
fd=1
type=1
config=1

# PERF_TYPE_SOFTWARE / PERF_COUNT_SW_CONTEXT_SWITCHES
[event2:base-stat]
fd=2
type=1
config=3

# PERF_TYPE_SOFTWARE / PERF_COUNT_SW_CPU_MIGRATIONS
[event3:base-stat]
fd=3
type=1
config=4

# PERF_TYPE_SOFTWARE / PERF_COUNT_SW_PAGE_FAULTS
[event4:base-stat]
fd=4
type=1
config=2

# PERF_TYPE_HARDWARE / PERF_COUNT_HW_CPU_CYCLES
[event5:base-stat]
fd=5
type=0
config=0
optional=1

# PERF_TYPE_HARDWARE / PERF_COUNT_HW_STALLED_CYCLES_FRONTEND
[event6:base-stat]
fd=6
type=0
config=7
optional=1

# PERF_TYPE_HARDWARE / PERF_COUNT_HW_STALLED_CYCLES_BACKEND
[event7:base-stat]
fd=7
type=0
config=8
optional=1

# PERF_TYPE_HARDWARE / PERF_COUNT_HW_INSTRUCTIONS
[event8:base-stat]
fd=8
type=0
config=1
optional=1

# PERF_TYPE_HARDWARE / PERF_COUNT_HW_BRANCH_INSTRUCTIONS
[event9:base-stat]
fd=9
type=0
config=4
optional=1

# PERF_TYPE_HARDWARE / PERF_COUNT_HW_BRANCH_MISSES
[event10:base-stat]
fd=10
type=0
config=5
optional=1

# PERF_TYPE_HW_CACHE /
#  PERF_COUNT_HW_CACHE_L1D                <<  0  |
# (PERF_COUNT_HW_CACHE_OP_READ            <<  8) |
# (PERF_COUNT_HW_CACHE_RESULT_ACCESS      << 16)
[event11:base-stat]
fd=11
type=3
config=0
optional=1

# PERF_TYPE_HW_CACHE /
#  PERF_COUNT_HW_CACHE_L1D                <<  0  |
# (PERF_COUNT_HW_CACHE_OP_READ            <<  8) |
# (PERF_COUNT_HW_CACHE_RESULT_MISS        << 16)
[event12:base-stat]
fd=12
type=3
config=65536
optional=1

# PERF_TYPE_HW_CACHE /
#  PERF_COUNT_HW_CACHE_LL                 <<  0  |
# (PERF_COUNT_HW_CACHE_OP_READ            <<  8) |
# (PERF_COUNT_HW_CACHE_RESULT_ACCESS      << 16)
[event13:base-stat]
fd=13
type=3
config=2
optional=1

# PERF_TYPE_HW_CACHE,
#  PERF_COUNT_HW_CACHE_LL                 <<  0  |
# (PERF_COUNT_HW_CACHE_OP_READ            <<  8) |
# (PERF_COUNT_HW_CACHE_RESULT_MISS        << 16)
[event14:base-stat]
fd=14
type=3
config=65538
optional=1
